FICHA TÉCNICA

LIMPA CAR BAU

Desincrustante Ácido

**Limpa Car Bau é um desincrustante ácido desenvolvido para uso em oficinas mecânicas e lava jato. Elimina incrustações de ferrugens, manchas de ferrugem, e oxidações em superfícies de alumínio.**

**CARACTERÍSTICAS Aspecto .................................... Líquido**

**Cor ............................................ Azul**

**pH ............................................. 1,5 ± 0,5**

**COMPOSIÇÃO:**

**Ácido fluorídrico, tensoativo aniônico, corante, conservante e veículo.**

**Indicações de Uso:** É indicado para o processo de limpeza e desengraxe de pisos, bancadas e paredes de oficinas mecânicas em geral.

# Modo de Usar: Aplicar o produto puro ou diluído na proporção de até 1:10 (Uma parte do produto para até nove partes de água) na superfície a ser limpa, deixar agir de 5 à 10 min, esfregar com auxílio de uma vassoura ou escova apropriada e em seguida, enxaguar bem.

# Composição: Ácido fluorídrico, tensoativo aniônico, corante, conservante e veículo.

# Precauções: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e com a pele. Evite contato prolongado com a pele. Utilize luvas para manusear o produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Não reutilizar a embalagem vazia para outros ﬁns.

Para conservação da qualidade do produto, mantenha a embalagem protegida do sol e do calor.

# Medidas de Primeiros Socorros: Em caso de contato com os olhos e irritação da pele, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico.

Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e consulte o médico imediatamente ou o CEATOX Centro de Intoxicações (0800-722-6001), levando o rótulo do produto.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o médico ou o CEATOX - Centro de Intoxicações (0800- 722-6001), levando o rótulo do produto.

**Armazenamento:** Armazenar em local limpo, seco, arejado e protegido do sol e do calor.

Clarin

*Purificando ambientes*

**Produzido por Clarin Ind. e Comércio Ltda.**

**CNPJ: 07.031.403/0001-47 - Rodovia Alagoinhas - S/Nº - Centro - Inhambupe/BA - CEP: 48.900-000 Químico Responsável: Gabriella Torres do Nascimento Souza CRQ: 072000726 - 7ª Região**

 **PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.871701/2016-42**

**(71) 99716-4194 |** **producao@clarinba.com.br**